九江学院动火作业审批表

申请日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | 动火部位（区域） |  |
| 动火原因 |  | 动火方式 |  |
| 动火作业持续时间 | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分 |
| 操作人 |  | 现场监护人 |  |
| 防火安全措施 | 1.动火作业前检查并清理四周易燃、易爆物品；2.动火作业区内配备干粉灭火器\*\*只、接火斗\*\*个；3.特种作业人员，持证上岗；4.动火作业完毕，应在现场停留10分钟，10分钟后对动火现场及下方进行检查，未发现着火隐患方可离开；5.加强现场危险源的控制，做好重大危险的辨识及评估工作。单位负责人签名(公章)： 年 月 日 |
| 消防安全部门审批意见 | 审批人签名： 年 月 日 |

注：1. 严格执行《动火作业安全规定》中动火前“九不”，动火中“四要”，动火后“一清”。

2.此表一式两份，一份交保卫处存档，一份由操作人员手持便于现场检查。